## Brandskyddsbeskrivning/dokumentation för nybyggnad/tillbyggnad/ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus/komplementbyggnad

*Den här mallen kan du använda för att beskriva din byggåtgärd i din ansökan eller anmälan. Ersätt den gula texten med information som gäller för just din åtgärd.*

### Allmän projektinformation

Kommun: Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämndens diarienummer: ÅÅÅÅ-XXXX

Fastighetsbeteckning/adress: Fastighet NR, Adress

Byggherre: Förnamn Efternamn

Bygglov beviljades: 2025-xx-xx

Använt regelverk: BFS 2024:7

Beskrivning/dokumentation upprättad av: Förnamn Efternamn

### Projektbeskrivning

Här ska du beskriva vilka byggåtgärder som ska utföras samt syftet med brandskyddsbeskrivningen

*Exempel: Denna brandskyddsbeskrivning berör nybyggnad av garage om 38 m2. Garaget kommer uppföras fristående, 4 meter från huvudbyggnad och brandavskiljning krävs mellan dessa två byggnader. Garaget uppförs 4,5 meter från tomtgräns och mer än 8 meter från grannes komplementbyggnad. Byggnaden består av ett garage med skjutport, ett fönster samt en dörr placerad parallellt med huvudbyggnaden.*

*Syftet med brandskyddsbeskrivningen/dokumentationen är att redovisa hur byggnadens brandskydd säkerställs enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen (PBL/PBF). Byggnaden är projekterad i byggnadsklass Br3 och verksamhetsklass 3A enligt Boverkets byggregler (BFS 2024:7).*

### Skydd mot brandspridning mellan brandceller

Här beskriver du vilka åtgärder som utförs för att minimera risken för brandspridning mellan brandceller.

*Exempel: Garaget utförs som en egen brandcell mot befintligt enbostadshus. Vägg samt dörr inom 8 meter från huvudbyggnad utförs i brandteknisk klass EI 30. Dörrstängare ska monteras på dörren för minskad risk för brandspridning. Fönster utförs oklassat då dess yta understiger 1 m2 och avstånd till huvudbyggnad överstiger 3 meter. Takfoten uppförs tät i brandklass EI30. Utformning av aktuell vägg, inklusive takfot, redovisas på konstruktionshandling (K-02-1). Brandvarnare krävs inte i garaget. Utrymning sker genom två av varandra oberoende utrymningsvägar, genom garageport samt sidodörr. Brandavskiljning redovisas längst ner på sidan på brandskiss.*

### Kontroll

Samtliga åtgärder som utförs utefter denna beskrivning dokumenteras, kontrolleras och verifieras löpande. Dokumentation sparas efter färdigställande av projektet.

### Brandskiss

*Exempel på brandskiss nedan.*