**** 2022-04-06

# Granskning enligt leveranskrav v.1.0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ifylld av**: | Förnamn Efternamn | | **E-post:** | exempel@exempels.se |
|  | | | | | |
| **Projektnummer**: | | xxxx | **Projekt**: | Projektnamn | |
| **Objektnummer:** | | xxxx |  |  | |

**Relationshandling**  **Bygghandling**

Denna checklista ska enbart betraktas som en hjälp i att kontrollera att delar av Jönköping kommuns leveranskrav följs. Det är alltid projektörens ansvar att säkerställa att samtliga leveranskrav som gäller i aktuellt projekt uppfylls inför varje leverans av handlingar från projekt till förvaltning.   
**Utöver detta så måste innehållet i modellerna alltid granskas på en övergripande ritteknisk nivå!**

**Ja X\* Nej *Övergripande* Gäller:**

Har några avsteg gällande leveranskraven gjorts i projektet?

Finns samtliga modeller, ritningar och dokument med i leveransen?

Stämmer modellen i övrigt överens med arkivets original? Insättningspunkt? RH

Är text och linjer läsbara eller är det ”grötigt” och överlappande? BH/RH

Om alla lager tänds upp, hamnar delar utanför själva modellen? RH

Är revideringsrutor korrekt ifyllda och på rätt lager? BH/RH

Är entreprenadgränser inritade i modellen med projektnummer i lagernamn? BH/RH

Är namngivning av filer korrekt? BH/RH

Är filer rensade (purge)? BH/RH

Är kravställda systemvariabler satta? BH/RH

Är zoom extent utförd (för att säkerställa att skräp inte skickas med)? BH/RH

Ligger slipstexter och förklaringar i avsedd ruta i modellen? BH/RH

Är namnrutor korrekt ifyllda? BH/RH

Är informationsruta för modeller ifyllda? BH/RH

Är lokaliseringsfigur korrekt inritad? BH/RH

Har angiven lagerstandard följts? BH/RH

Har dwg-filer korrekt format, dwg-2018? BH/RH

Har korrekt katalogstruktur använts? RH

Har fil- och handlingsförteckning skapats? BH/RH

Är lager ”0” aktivt till leverans? BH/RH

Är modellfiler sparade i modelläge och ritningar i layoutläge? BH/RH

Är gridnätet (F7) släckt vid leverans? BH/RH

Är sökvägar till länkade filer relativa? Länkar som inte behövs tas bort. BH/RH

Är stomlinjer, lös inredning, undertak skraffering (vid ombyggnation) släckt? RH

Är detaljmåttsättning släckt? RH

Information som inte behövs i modellen ska städas bort, exempelvis skisser. BH/RH

Revit – Är modellen sparad ”Save to central”? BH/RH

Revit – Detach from central samt genomför audit. BH/RH

Revit – Detach and preserve worksets BH/RH

Revit – Purge unused BH/RH

Revit – All objects relinquished BH/RH

Revit – Förvaltningsvyer per plan och system (installationer) ska finnas. BH/RH

**Ja X\* Nej *Arkitekt* Gäller:**

Är projekteringsverktyget Revit? BH/RH

Stämmer A-modellen (dwg) överens med Revit-modellen? RH

Är Revit-modellen med i leveransen? RH

Är modellerna i objektorienterad 3D? BH/RH

(Visar A-modellen samma som K-modellen? Är KM in-refererad i AM?) BH/RH

Är objekt (väggar, dörrar, fönster) satta till status befintligt? RH

Är nya rumslittera satt till lager A-A-NTA-T2N och färgpenna 3 Grön? BH/RH

Är externa referenser kontrollerade (rätt mappstruktur med relativ sökväg)? BH/RH

(Är väggar ritade med justification ≠Baseline?) BH/RH

Är utrymmesobjekt skapade? BH/RH

Ansluter väggarna korrekt till varandra? BH/RH

**Ja X\* Nej A/*Brand* Gäller:**

Är utrymningsskyltar inritade? RH

Finns modellerna med brandcellgränser med? BH/RH

Är A-modellen in-refererad med rätt mappstruktur och relativ sökväg? BH/RH

Är viktiga förändringar tydligt markerade? (ex ändrad utrymningsväg) RH

**Ja X\* Nej *Installation***

Använder valt projekteringsverktyg styrfiler? BH/RH

Är styrfilerna med i leveransen? RH

Är installationslistor/huvudledningsscheman och/eller driftkort uppdaterade? RH

Är viktiga förändringar tydligt markerade? RH

Är A-modellen in-refererad med rätt mappstruktur och relativ sökväg? BH/RH

Är berörda sektioner och detaljer uppdaterade? RH

\* X avser att denna punkt inte är tillämpbart i projektet.